# Zdrojový kód wiki 50 Přistání

Naposledy upravil Petr Kozisek 11.05.2021 18:03
Export
Office Formats
Export do PDF
Other Formats

Select the pages to export:

select all/ none

Legend:
  Created Page
  Modified Extension Page
  Clean Extension Page

Export do HTML

Hide last authors

author | version | line-number | content
--- | --- | --- | ---
| 1.1 | 1 | * rozpočet, přesnost, věci po přistání
| 1.3 | 2 |
| 4.2 | 3 | **Volba přistávačky**
| 1.3 | 4 |
| 4.2 | 5 | * Vždy mít záložní plán, kde přistát a kam na 200 % doletím. Oprostí to od rozhodování v panice. V nejhorším si vzpomenout na základní kurz, strom je přítel.
| 4.6 | 6 | * V bezpečné výšce (150-300 m AGL) zjistit směr a sílu větru u země pomocí rychlosti na GPS (směr, ze kterého mám nejnižší rychlost vůči zemi).
| 4.5 | 7 | //Přístroje často určují směr větru na základě snosu posledního stoupáku, to může být někdy od reality v místě přistání odlišné. Validovat~://
|  | 8 | ** Větrný rukáv
|  | 9 | ** Jak přistává pilot přede mnou (a zda neudělá parakotoul)
|  | 10 | ** Ptáci sedí i přistávají vždy proti větru (Termika, str. 263)
|  | 11 | ** Kouř/zvířený prach v okolí
| 4.3 | 12 | * Pokud je vidět větrný rukáv či jiné viditelné projevy větru u země, validovat si s daty z přístroje.
| 4.2 | 13 | * Priorita je bezpečnost, lepší je z přistání dlouhá chůze, než krátké plazení.
|  | 14 | ** Pokud je v ohradě jedna kráva, je to nejspíš býk. To nemusí být dobré.
|  | 15 | ** Odkvetlá řepka = rozedřený nohy a hodina vymotávání (z větší výšky vypadá stejně jako některé obilí).
| 4.3 | 16 | ** Omrknout ze vzduchu včas výšku plotu a únikové cesty z oplocených ploch
| 4.4 | 17 | ** Koukat na sloupy (vrhají stín) a vždy předpokládat ze sloupu drát (i když nevidím další sloupy)
|  | 18 | ** Sloupy u zástavby = riziko drátů mezi sloupem a zástavbou
| 4.2 | 19 | ** Ideální je posekaná louka se střední či kratší trávou, kvůli balení.
| 1.3 | 20 |
| 4.2 | 21 | **Rozpočet**
| 1.3 | 22 |
| 1.6 | 23 | * Zvolit vhodné místo pro rozpočet. Ideální je vykracovat se na závětrné straně přistávačky, pokud tam není nějaká vysoká překážka.
| 1.8 | 24 | * Zvolit si přesný bod přistání, a vykracovat se osmičkami tak, aby byl vůči pilotovi stále pod stejným úhlem. V závislosti na síle větru, u nulového -20°, u silného -30 až -50°, u velmi silného -50 až -80°.
| 1.3 | 25 |
| 4.2 | 26 | **Finále**
| 1.3 | 27 |
| 4.3 | 28 | * Na ideálním místě bez překážek se posledních 5-10 výškových metrů otočit proti větru a už letět rovně až do doteku se zemí.
| 4.2 | 29 | * Vysednout si ze sedačky.
| 2.5 | 30 | * Mírně stáhnout řidičky (20%). Povolením můžu dolet trochu prodloužit, dalším přitažením zkrátit.
| 4.2 | 31 | * Cca 1,5 m nad zemí (to už lze skočit) začnu plynule stahovat řidičky. Tím se dočasně transformuje rychlost ve vztlak, a snížím opadání. Stáhnu-li brzdy příliš rychle, začnu na chvíli stoupat. Toho se snažit vyvarovat.
|  | 32 | * Těsně před dotykem se zemí by mělo být křídlo plně zabrzděno.
|  | 33 | * Po dotyku se zemí udělat ještě pár kroků, aby křídlo spadlo za mě.
|  | 34 | * Vzít hned křídlo do květáku a jít na kraj. Jinak mě někdo další může přistát na hlavě (a taky platí zákon přistání kam nechci).
| 1.3 | 35 |
| 4.2 | 36 | **Rozdíly v silném větru**
| 1.3 | 37 |
| 4.2 | 38 | * U extrémně silného větru počítat s možností couvání, vybírat si u rozpočtu naopak návětrnou stranu přistávačky, tj. mít prostor za sebou volný.
|  | 39 | * Pozor na to, že přístroj nerozlišuje směr rychlosti a při couvání ukazuje stejné číslo jako při pohybu dopředu. (Např. Flyskyhy u couvání zobrazuje červenou šipku.)
| 1.6 | 40 | * Nejčastější chyba je za větrného počasí 360 zatáčka nízko nad zemí s následným driftem za nějakou překážku. Osmičkovat!
| 3.2 | 41 | * Křídlo obecně moc nebrzdit, pokud tedy není potřeba couvat. I při došlapu na zem brzdit co nejméně.
| 4.2 | 42 | * Po dosednutí je třeba křídlo buď ihned zrušit (je-li prostor), nebo ihned zcela odbrzdit (a pokusit se přesunout na vhodnější místo).
|  | 43 | * Křídlo na zemi oběhnout po obvodu daném délkou šňůr tak, aby vítr foukal ze strany. Pak jde snadno a bezpečně vzít do květáku.
| 1.4 | 44 |
| 4.2 | 45 | **Bezpečnost**
| 1.6 | 46 |
| 4.2 | 47 | * Při finálním stahování řidiček už je nepovolit. Povolení vyvolá "delfína ve fázi zanoření", a setkání se zemí je obvykle tvrdé.
| 1.7 | 48 | * V nouzové situaci je "menší" riziko zranění při přistání rovně (kompresní zlomenina páteře, zlomená noha, ruka, kotník). Přistání v zatáčce má vyšší riziko zlomené pánve nebo opravdu ošklivě zlomenou páteří.
| 4.3 | 49 | * Častá příčina nehod je přetažení vrchlíku při přistání po větru, jelikož má pilot pocit vysoké rychlosti vůči zemi, ale pro přetažení je klíčová rychlost vůči vzduchu.
|  | 50 | * V termické části dne se budou z dobré přistávačky trhat termické bubliny, a narušovat rozpočet oběma směry. Mít rezervu dopředu i dozadu. Taky být připraven zabránit kolapsu, a chytat předstřely. Při couvnutí křídla za sebe je třeba povolit brzdy, jinak hrozí odtržení proudnic kvůli změně úhlu náběhu.
| 1.6 | 51 |
| 1.3 | 52 |

PG Wiki
XWiki Debian 12.9